|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  МАОУ «Кутарбитская СОШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Е. Лушникова «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 42-Тобрн**

|  |  |
| --- | --- |
| *с. Дегтярево* | *«13» апреля 2021г.* |

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Филиал* *МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Колосок».*

1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Тобольский район, с. Дегтярево, ул. Центральная, 41Б.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *1*  этаж, *404,7*  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да 2645,4* кв.м

1.4. Год постройки здания *1967г.* , последнего капитального ремонта *2010г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*  *- капитального до 2026г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - детский сад «Колосок», филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Колосок».*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *626115 Тюменская область, Тобольский район, село Кутарбитка, улица Школьная, 27.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.*

2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги.*

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно*): *на объекте, на дому*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): *дети*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

* 1. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): *45 ч.*
  2. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): *нет*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) *пригородный пассажирский транспорт, автобус: № 502Х до Автовокзала Тобольска; № 502Б до с. Новая Бишура; № 537 до Автостанции с. Байкалово;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *310* м

3.2.2 время движения (пешком):  *4-5*  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): *нет*

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)*: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):*  *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория МГН**  **(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта**  **(формы обслуживания) \*** |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | *в том числе:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий МГН** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У); ДЧ-И (О, С); ДУ (К, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (С, Г, У); ДЧ-И (О); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное полностью для инвалидов категории У (ДП-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).*

1. **Управленческое решение**
   1. **Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установить двухсторонние поручни на наружной лестнице; установить двухсторонние поручни на наружном пандусе; написать письмо в местную Администрацию по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020 |
| 2 | Вход (входы) в здание | На проступи краевых ступеней наружной лестницы установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии 3-4см от края проступи (сверху ступени); установить двухсторонние поручни на наружной лестнице на высоте 0,9м от уровня пола с не травмирующими завершениями длинной 0,3м; установить кнопку вызова сотрудника учреждения на входной площадке при высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить соответствующей табличкой; контрастное выделение дверных ручек входной двери; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога входной двери можно воспользоваться перекатным пандусом; установить двери тамбура с шириной рабочей створки 0,9м или осуществлять преодоление дверного проема инвалидом колясочником посредством оказания ситуационной помощи; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить по коридору учреждения информационные знаки на высоте от 1,5м от уровня пола; установить дверь эвакуационного выхода с шириной рабочей створки 0,9м (фото №15); установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоление инвалидом колясочником перепада высот в тамбуре эвакуационного выхода можно воспользоваться перекатным пандусом; установить двухсторонние поручни на наружной лестнице эвакуационного выхода на высоте 0,9м от уровня пола с не травмирующими завершениями длинной 0,3м; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию (фото №19,20) можно использовать инвентарный пандус |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установить информацию о помещении на контрастном фоне; установить дверные ручки в кабинетах «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоления дверных порогов кабинетов инвалидом колясочником необходимо установить порожний мини-пандус; установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (где может быть оказана услуга для МГН); оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить дверные ручки гардероба «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить информацию о помещении на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими; обустройство объекта тактильными средствами информации |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.*

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование с общественными организациями инвалидов;*

4.6. Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда»

<https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/>

*(наименование сайта, портала)*

4.7. Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения").

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 3 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: *есть* на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: *да* на 1 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: *да* на 1 л.

План земельного участка (копия): *да* на 1 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок: *да* на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы:**  Заместитель директора по общим вопросам АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | С.В. Логинов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены рабочей группы:**  Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | А.В. Ушаков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **В том числе:**  Представитель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» | А.А. Алиев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Представитель организации, расположенной на объекте: | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |

Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 13 апреля 2021г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| есть/  нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимость  для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | - |  | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 30,31 | - |  | - |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 33 | Отсутствуют двухсторонние поручни | О, С | Установить двухсторонние поручни на наружной лестнице | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 32,33 | Отсутствуют двухсторонние поручни | К, О | Установить двухсторонние поручни на наружном пандусе | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью | все | Написать письмо в местную Администрацию по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020 | Организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Территории прилегающей к зданию (участку) | ДЧ-И (Г, У);  ДУ (К, О, С) |  | 1, 30-33 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов К, С (ДЧ-И (К, С)).

Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 13 апреля 2021г.

**I. Результаты обследования:**

**2.Входа (входов) в здание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница  (наружная) | есть |  | 3 | Краевые ступени лестницы выделены с нарушением требований; отсутствуют двухсторонние поручни | О, С | На проступи краевых ступеней наружной лестницы установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии 3-4см от края проступи (сверху ступени); установить двухсторонние поручни на наружной лестнице на высоте 0,9м от уровня пола с не травмирующими завершениями длинной 0,3м | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 2.2 | Пандус  (наружный) | есть |  | 2 | - |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3,4 | Кнопка вызова сотрудника учреждения расположена не по требованиям | К, О | Установить кнопку вызова сотрудника учреждения на входной площадке при высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить соответствующей табличкой | Организационные мероприятия |
| 2.4 | Дверь  (входная) | есть |  | 5,6 | Отсутствует контрастное выделение дверных ручек; высокий дверной порог | К, С | Контрастное выделение дверных ручек входной двери; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога входной двери можно воспользоваться перекатным пандусом | Организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 22 | 6,7 | Ширина рабочих дверных створок менее 0,9м; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям | К, О | Установить двери тамбура с шириной рабочей створки 0,9м или осуществлять преодоление дверного проема инвалидом колясочником посредством оказания ситуационной помощи; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета | Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У);  ДУ (О, С); ВНД (К) | 22 | 2-7 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)) доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 13 апреля 2021г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор | есть | 21,12 | 12,13,23 | В неполном объеме установлены информационные указатели; информационные указатели установлены с нарушением требований | все | Установить по коридору учреждения информационные знаки на высоте от 1,5м от уровня пола | Организационные мероприятия |
| 3.2 | Лестница | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Пандус | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) | есть | 6 | 15-20,29 | Ширина рабочих дверных створок менее 0,9м; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; большой перепад высот; отсутствуют двухсторонние поручни на наружной лестнице; отсутствуют противоскользящие краевые полосы наружной лестнице; отсутствует возможность эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию | К, О, С | Установить дверь эвакуационного выхода с шириной рабочей створки 0,9м (фото №15); установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоление инвалидом колясочником перепада высот в тамбуре эвакуационного выхода можно воспользоваться перекатным пандусом; установить двухсторонние поручни на наружной лестнице эвакуационного выхода на высоте 0,9м от уровня пола с не травмирующими завершениями длинной 0,3м; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию (фото №19,20) можно использовать инвентарный пандус | Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 6,12,21 | 12,13,23,  15-20,29 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)) доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 13 апреля 2021г.

**I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость  дляинвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 19,9 | 14 | Отсутствует информация о помещении; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокие дверные пороги | все | Установить информацию о помещении на контрастном фоне; установить дверные ручки в кабинетах «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоления дверных порогов кабинетов инвалидом колясочником необходимо установить порожний мини-пандус | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 23-26 | 24,27,28 | Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям | О | Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (где может быть оказана услуга для МГН) | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  | 11 | **Пост охраны:**  отсутствует портативная индукционная система усиления звука | Г | Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими | Организационные мероприятия |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У);  ДЧ-И (О, С);  ДУ (К, Г) | 9,19,23-26 | 11,14, 24,27,28 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущем ремонте и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории У (ДП-И (К, У)), доступное частично для инвалидов категории О, С (ДЧ-И (О, С)), доступное условно для инвалидов категории К, Г (ДУ (К, Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).

Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 13 апреля 2021г.

**I. Результаты обследования:**

**5.Санитарно-гигиенических помещений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость  дляинвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная  комната | есть | 4 | 25,26 | - |  | - |  |
| 5.2 | Душевая/ванная  комната | нет |  |  | **-** |  | - |  |
| 5.3 | Бытовая  комната  (гардеробная) | есть | 20 | 9,10 | Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям | О | Установить дверные ручки гардероба «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Санитарно – гигиенические помещения | ДП-И (С, Г, У);  ДЧ-И (О) | 4,20 | 9,10,25,26 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущем ремонте |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов С, Г, У (ДП-И (С, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории О (ДЧ-И (О)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн

от 13 апреля 2021г.

**I. Результаты обследования:**

**6.Системы информации на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные  средства | есть |  | 8,13,22 | Отсутствует информация о помещении | все | Установить информацию о помещении на контрастном фоне | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустические  средства | нет |  | - | Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте | Г | Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими | Организационные мероприятия |
| 6.3 | Тактильные  средства | нет |  | - | Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте | С | Обустройство объекта тактильными средствами информации | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К, О, У);  ДУ (С, Г) |  | 8,13,22 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).