
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ «Кутарбитская СОШ»
____________ Г.Е. Лушникова 
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _42-Тобрн_

	с. Дегтярево


	«26» мая 2026г.


[bookmark: _Toc454458430]1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Колосок».                      
1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, с. Дегтярево, ул. Центральная, 41Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 		1	 этажа, 	404,7  	кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 2645,4  кв.м
1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.                    
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - детский сад «Колосок», филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Колосок»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626115 Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, село Кутарбитка, улица Школьная, 27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
[bookmark: _Toc454458431]2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте	
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети	
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): 	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 45 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный общественный транспорт автобусы № 502Х до остановки «Дегтярёво»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 	330	 м
3.2.2 время движения (пешком): 	4-6	мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет):нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _-_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания) *

	1
	Все категории инвалидов и МГН

	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
п/п
	Основные структурно-
функциональные зоны
	Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ на
плане
	№
фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-В
	-
	1,2

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
	22
	3-8

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
	1,6,10,13,21
	9,13,17,19-22,
30-33,42-43

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)
	8,9,23-26
	12,14,15,34,
23-25,28,37

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-И (О, С, Г); 
ДЧ-И (К, С)
	4,20
	11,26,27,29,38,39,41

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)
	-
	5,10,16,18,35,36,40


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 	Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и  временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

	
№ п/п

	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	-

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г.                    
в рамках исполнения ___________________-____________________________ (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;
4.4.1. согласование на Комиссии _________________-_______________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -
4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 (ГОСТ Р 52875-2025 дата введения в действие 1 июля 2026г) Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 (ГОСТ Р 51261-2025дата введения в действие 1 июля 2026г) Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: 
[image: ]
ИС «Доступная среда», https://gis.72to.ru/map/osi
(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту			        на 	2	 л.
2. Входа (входов) в здание					        на 	2	 л.
3. Путей движения в здании					        на 	3	 л.
4. Зоны целевого назначения объекта			        на 	2	 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений			        на 	2	 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте		        на 	2	 л.

Результаты фотофиксации на объекте:		есть          на 	5	 л.
Поэтажный план:			                              да              на 	1	 л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение:                                                                да              на         1         л.
План земельного участка (копия):                      да               на         1         л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок:                                                                  да              на         1         л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

	Руководитель рабочей группы:
Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов"
	





Е.И. Николаева _________

	
Члены рабочей группы:

	

	Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов"
	




А.В. Ушаков __________

	






В том числе:

Представитель Общественной организации «Калининская окружная организация Тюмени Тюменской областной Региональной
Организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов»

	













Н.А. Балебко ________

	Представитель организации, расположенной на объекте: 
	
Г.Е. Лушникова ________



Приложение № 1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость 
для инвалида 
(категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	-
	1,2
	-
	
	-
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	-
	1
	-
	
	-
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	-
	-
	Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью
	все
	Направить письмо в Администрацию Дегтяревского сельского поселения по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020
	Организационные мероприятия




 
II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Территории, прилегающей к зданию (участку)
	ДЧ-В
	-
	1,2
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для всех категорий инвалидов (ДЧ-В).
	

















Приложение № 2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание

	№
п/п
	Наименование
функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды
работ

	2.1
	Лестница
(наружная)
	есть
	-
	4
	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствует поручень
	О, С
	На проступи краевых ступеней наружной лестницы установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить поручень (с правой стороны) на наружной лестнице согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022
	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)

	2.2
	Пандус
(наружный)
	есть
	-
	3
	-
	
	-
	

	2.3
	Входная площадка 
(перед дверью)
	есть
	-
	4,5
	-
	
	-
	

	2.4
	Дверь
(входная)
	есть
	-
	6,7
	
Отсутствует контрастное выделение дверных ручек; высокий дверной порог

	К, С
	Контрастное выделение дверных   ручек по отношению к фону дверного полотна; для преодоления дверного порога входной двери использовать перекатной пандус
	Текущий ремонт;
техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь

	2.5
	Тамбур
	есть
	
22

	8
	
Ширина рабочих дверных створок менее 0,9м; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям
 
	К, О
	Преодоление дверного проема двери тамбура осуществляется при помощи сотрудника учреждения; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета
	Текущий ремонт; ситуационная помощь



II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, У);
ДУ (О, С); ВНД (К)
	22
	3-8
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт


[bookmark: _Hlk198133883][bookmark: _Hlk177025673]Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). 















Приложение № 3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

	№
п/п
	Наименование
Функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды
работ

	3.1
	Коридор
	есть
	21,13
	9,13,
17,33
	-
	
	-
	

	3.2
	Лестница 
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.3
	Пандус 
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.4
	Лифт пассажирский 
(или подъемник)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.5
	Дверь
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.6
	Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	1,6,10
	19-22,
30-32,
42-43
	Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; ширина рабочих дверных створок менее 0,9м; высота дверного порога больше требуемых значений; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; не предусмотрена эвакуация инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске с входной площадки на прилегающую территорию; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствуют двухсторонние поручни на наружной лестнице
	все
	Установить дверные ручки двери эвакуационного выхода «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (фото № 19,30); установить дверь эвакуационного выхода с шириной рабочей створки 0,9м (фото № 19); для преодоления дверного порога двери эвакуационного выхода использовать перекатной пандус; контрастное выделение дверных   ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна (фото № 20,31,42); для обеспечения эвакуации инвалидов с входной площадки на прилегающую территорию (фото № 22) использовать инвентарный пандус; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить двухсторонние поручни на наружной лестнице эвакуационного выхода согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022 
	Текущий ремонт; организационные мероприятия; техническое решение (с использованием ТСР); 
ситуационная помощь






II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Пути движения внутри здания 
(в т. ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
	1,6,10,13,21
	9,13,17,19-22,
30-33,42-43
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). 


























Приложение № 4(I)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

	№
п/п

	Наименование
функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость
для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды
работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	8,9
	14,15,
34
	-
	
	-
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	23-26
	23-25,
28,37
	 Группы:
отсутствует информация о помещениях

	все
	Группы:
установить информацию о помещениях на контрастном фоне
	Организационные мероприятия

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	есть
	-
	12
	Пост охраны:
отсутствует портативная индукционная система усиления звука
	Г
	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная система «VERT ALPHA») для общения со слабослышащими
	Техническое решение (с использованием ТСР);
организационные мероприятия

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	4.5
	Кабина Индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	-
	
	-
	




II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов.
	

ДЧ-И (К, О, У);
ДУ (С, Г)
	8,9,23-26
	12,14,15,34, 
23-25,28,37
	
Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях


[bookmark: _Hlk175647439]Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, У (ДЧ-И (К, О, У)), доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). 














Приложение № 5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

	№
п/п

	Наименование
функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость
для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды
работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	4
	26,27,38,39
	-
	
	-
	

	5.2
	Душевая/ванная
комната
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	5.3
	Бытовая
комната
(гардеробная)
	есть
	20
	11,29,41
	-
	
	-
	



II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-И (О, С, Г);
ДЧ-И (К, С)
	4,20
	11,26,27,29,38,39,41
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов О, С, Г  (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории К, С (ДЧ-И (К, С)). 


Приложение № 6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 42-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
 6.Системы информации на объекте

	№
п/п
	Наименование
функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/ нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость   для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды
работ

	
6.1
	Визуальные
средства
	есть
	-
	5,10,
18,35,
40
	Отсутствует информация о помещении
	все
	Установить информацию о помещениях на объекте
	Организационные мероприятия

	
6.2
	Акустические
средства
	есть
	-
	16,36
	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте
	Г
	Установить на объекте портативную индукционную система усиления звука
	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

	6.3
	Тактильные
средства
	есть
	-
	5
	-
	
	-
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II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Системы информации на объекте
	ДЧ-И (К, О, У);
ДУ (С, Г)
	-
	5,10,16,18,35,36,40
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). 
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