
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ «Кутарбитская СОШ
____________ Г.Е. Лушникова «____» ____________ 20___г.

	



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
[bookmark: _Hlk232496022]№ 43-Тобрн _

	с. Кутарбитка


	«26» мая 2026г.


[bookmark: _Toc454458430]1. Общие сведения об объекте
[bookmark: _Hlk232496031]1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Буратино»
[bookmark: _Hlk232495887][bookmark: _Hlk232495851]1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, с. Кутарбитка, ул. Мира, 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
[bookmark: _Hlk232496055]- отдельно стоящее здание 		1	 этажа, 	283,6  	кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1674,8 кв.м
1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2008г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.
[bookmark: _Hlk232495872][bookmark: _Hlk232496071]1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - детский сад «Буратино», структурное подразделение МАОУ «Кутарбитская СОШ» - детский сад «Буратино»
[bookmark: _Hlk232496085]1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626115 Тюменская область, Тобольский муниципальный округ, с. Кутарбитка, ул. Мира, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
[bookmark: _Toc454458431][bookmark: _Hlk232496256]2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
[bookmark: _Hlk232496269]2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
[bookmark: _Hlk232496284]2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому	
[bookmark: _Hlk232496297]2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети	
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): 	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 40 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
[bookmark: _Hlk232496334](описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный общественный транспорт автобусы № 502Х до остановки «Кутарбитка»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 	400	 м
3.2.2 время движения (пешком): 	5-7	мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
[bookmark: _Hlk232496372]3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _-__)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания) *

	1
	Все категории инвалидов и МГН

	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
п/п
	Основные структурно-
функциональные зоны
	Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ на
плане
	№
фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К)
	-
	1-3

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О);
 ДУ (С); ВНД (К)
	14
	4,5,8

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
	11
	9,10,12,33,34

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г); ВНД (К)
	1-3,10,16,17
	6,7,11-19,21,22,
24,29-32

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)
	12
	11,25-28

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)
	-
	2,4,20,23,33


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
[bookmark: _Hlk232496421]3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 	Общее состояние доступности объекта оценено: доступное условно для инвалидов категории О, С, Г, У (ДУ (О, С, Г, У)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

	
№ п/п

	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт; организационные мероприятия; капитальный ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. [bookmark: _Hlk232496443]Период проведения работ: текущего в 2026г.
в рамках исполнения ___________________-____________________________ (указывается наименование документа: программы, плана)
[bookmark: _Hlk232496486]4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.
В связи с конструктивными особенностями здания, отсутствует возможность приспособить объект для получения услуги инвалидам передвигающихся на инвалидной-коляске (К).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;
4.4.1. согласование на Комиссии _________________-_______________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -
4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 (ГОСТ Р 52875-2025 дата введения в действие 1 июля 2026г) Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 (ГОСТ Р 51261-2025дата введения в действие 1 июля 2026г) Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: 
[image: ]
ИС «Доступная среда», https://gis.72to.ru/map/osi
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту			        на 	2	 л.
2. Входа (входов) в здание					        на 	2	 л.
3. Путей движения в здании					        на 	2	 л.
4. Зоны целевого назначения объекта			        на 	2	 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений			        на 	2	 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте		        на 	2	 л.

Результаты фотофиксации на объекте:		есть          на 	4	 л.
Поэтажный план:			                               да             на 	1	 л.
Экспликация к поэтажному плану строения:     да              на         1         л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение:                                                                да              на         1         л.
План земельного участка (копия):                      да               на         1         л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок:                                                                  да              на         1         л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

	Руководитель рабочей группы:
Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов"
	





Е.И. Николаева _________

	
Члены рабочей группы:
	

	Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов"
	




А.В. Ушаков __________

	
В том числе:

Представитель Общественной организации «Калининская окружная организация Тюмени Тюменской областной Региональной
Организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов»
	







Н.А. Балебко _________

	Представитель организации, расположенной на объекте: 
	
[bookmark: _GoBack]Г.Е. Лушникова _______



Приложение № 1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость 
для инвалида 
(категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	-
	1
	Перепад высот между тротуаром и прилегающей территорией; отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией; отсутствуют дверные ручки; габариты дверной калитки не выделены контрастным цветом; высота расположение кнопки вызова сотрудника учреждения превышает допустимые требования
	все
	Выполнить работы по устранению перепада высот перед входом на территорию; демонтировать информационную вывеску продублированная шрифтом Брайля с входной площадки (фото № 4) и разместить её со стороны дверной ручки на расстоянии 10-50 см от края дверной калитки на высоте от 1,2м до 1,6м от уровня земли; установить дверные ручки на дверной калитки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; контрастное выделение габаритов входной калитки (несет рекомендательный характер); опустить или продублировать кнопку вызова сотрудника учреждения на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	-
	2,3
	Ширина пешеходного пути не удовлетворяет требованиям
	К
	Установить ширину прохожей части пешеходного пути по территории не менее 1,2м 
	Капитальный ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	-
	Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью
	все
	Направить письмо в Администрацию Кутарбитского сельского поселения по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020
	Организационные мероприятия


 
II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Территории, прилегающей к зданию (участку)
	ДЧ-И (О, Г, У);
ДУ (С); ВНД (К)
	-
	1-3
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и в организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, Г и У (ДЧ-И (О, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).	





Приложение № 2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание

	№
п/п
	Наименование
функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды
работ

	2.1
	Лестница
(наружная)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	2.2
	Пандус
(наружный)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	2.3
	Входная площадка 
(перед дверью)
	есть
	-
	4,5
	Отсутствует контрастное обозначение одиночной ступени
	О, С
	На проступи одиночной ступени входной площадки установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи
	Текущий ремонт

	2.4
	Дверь
(входная)
	есть
	-
	5
	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек
	С
	Контрастное выделение дверных   ручек по отношению к фону дверного полотна
	Организационные мероприятия

	2.5
	Тамбур
	есть
	14
	8
	Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям
	О
	Установить дверные ручки двери тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета
	Текущий ремонт





II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О);
ДУ (С); ВНД (К)
	14
	4,5,8
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях


[bookmark: _Hlk198133883][bookmark: _Hlk177025673]Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное частично для инвалидов категории О (ДЧ-И (О)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)). 

























Приложение № 3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

	№
п/п
	Наименование
Функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды
работ

	3.1
	Коридор
	есть
	11
	9,10,12
	Информационные указатели установлены с нарушением требований 
	О, С, Г, У
	Установить информационные указатели (направление-эвакуационного выхода) в учреждении на высоту не ниже 1,5м от уровня пола 
	Организационные мероприятия

	3.2
	Лестница 
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.3
	Пандус 
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.4
	Лифт пассажирский 
(или подъемник)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.5
	Дверь
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.6
	Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	-
	33,34 
	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствуют противоскользящие краевые полосы на наружной лестнице
	О, С, Г, У
	Контрастное выделение дверных   ручек двери эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи
	Текущий ремонт; организационные мероприятия


II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Пути движения внутри здания 
(в т. ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
	11
	9,10,12,33,34
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)). 


























Приложение № 4(I)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

	№
п/п

	Наименование
функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость
для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды
работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	2
	30
	Отсутствует информация о помещении
	О, С, Г, У
	Установить информацию о помещении (кабинет заведующего) на контрастном фоне
	Организационные мероприятия

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	10,16,17,3,1
	11-19,
21,22,
24,29,
31,32
	 Группа:
отсутствует информация о помещении

	О, С, Г, У
	Группа:
установить информацию о помещении на контрастном фоне
	Организационные мероприятия

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	есть
	-
	6,7
	Пост охраны:
отсутствует информация о помещении; отсутствует портативная индукционная система усиления звука
	О, С, Г, У
	Установить информацию о помещении (пост охраны) на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная система «VERT ALPHA») для общения со слабослышащими
	Техническое решение (с использованием ТСР);
организационные мероприятия

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	4.5
	Кабина Индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	-
	
	-
	



II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов.
	

ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г);
ВНД (К)
	1-3,10,16,17
	6,7,11-19,21,22,
24,29-32
	
Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях


[bookmark: _Hlk175647439]Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории О. У (ДЧ-И (О, У)), доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). 












Приложение № 5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

	№
п/п

	Наименование
функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость
для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды
работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	12
	
25-28
	Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей
	О, С
	Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей рядом с раковиной
	Текущий ремонт

	5.2
	Душевая/ванная
комната
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	5.3
	Бытовая
комната
(гардеробная)
	есть
	-
	11
	-
	
	-
	









II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, С, Г, У);
 ВНД (К)
	12
	11,25-28
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, С, Г, У (ДЧ-И (О, С, Г, У)).














Приложение № 6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн
от 26 мая 2026г.
I. Результаты обследования:
 6.Системы информации на объекте

	№
п/п
	Наименование
функционально-
планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/ нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость   для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды
работ

	
6.1
	Визуальные
средства
	есть
	-
	2,4,23,
33
	Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией; отсутствует информация о помещениях в учреждении
	все
	Установить информационную вывеску перед входом на территорию; установить информацию о помещениях на объекте 
	Организационные мероприятия

	
6.2
	Акустические
средства
	есть
	-
	20
	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте
	Г
	Установить на объекте портативную индукционную система усиления звука
	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

	6.3
	Тактильные
средства
	есть
	-
	4
	Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте
	С
	Обустройство объекта тактильными средствами информации
	Текущий ремонт






II. Заключение по зоне:
	Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации
по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Системы информации на объекте
	ДЧ-И (К, О);
ДУ (С, Г, У)
	-
	2,4,20,23,33
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях 


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О (ДЧ-И (К, О)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г, У (ДУ (С, Г, У)). 
image1.gif




